Palubní kamera CX-01 – manuál

Vzhled a popis funkcí

1. Tlačítko MENU
2. NAHORU
3. Video a Snímky
4. DOLŮ
5. Tlačítko Režim
6. HDMI port
7. Zástrčka na TF kartu
8. USB port
9. Mikrofon
10. Tlačítko reset
11. Zapnout/Vypnout
12. Infračervené světlo
13. Reproduktor
14. Čočky
15. Indikátor nabíjení (zelená), Indikátor stavu (červená)
16. Obrazovka

Nabití baterie

Plná/střední/nízká

Nabíjení

1. Připojte nabíječku do USB portu DVR. Zařízení se automaticky zapne a začne nabíjet. Po plném nabití se indikátor nabíjení vypne.
2. Pro nabíjení zařízení pomocí USB zapojte jeden konec kabelu do DVR a druhý do počítače. Po plném nabití se indikátor nabíjení vypne.

Instalace a vyjmutí TF karty

1. V naznačeném směru vložte kartu do zástrčky, dokud nebude pevně ukotvena.
2. Pro vyjmutí karty ji lehce zatlačte dovnitř a vycvakněte.

Parkovací režim

1. Zmáčkněte tlačítko MENU a pak šipku dolů pro výběr parkovacího režimu. Potvrďte tlačítkem OK.
2. Po zapnutí se nabídnou čtyři možnosti – OFF/low/medium/high

OFF vypne funkci parkovacího režimu

Low pro nízkou citlivost, zvolte v hlučném prostředí

Medium pro střední citlivost, zvolte v běžném prostředí

High pro vysokou citlivost, zvolte v tichém prostředí

1. Při zapnutém parkovacím režimu se zobrazí v horní části obrazovky písmeno P, po vypnutí pak zmizí

Možné problémy v parkovacím režimu

1. Když zařízení dochází baterie, může se zapínat/vypínat při zaznamenání vibrací. Zapojte zařízení do nabíječky a v menu vypněte parkovací režim.
2. Pokud je zařízení v parkovacím režimu, vypne se automaticky, pokud se motor do dvaceti vteřin nenastartuje. Potřebujete-li, můžete zařízení zapnout manuální.
3. Prosím, používejte parkovací režim pouze při parkování, abyste předešli konfliktu při startování/vypínání.

Poznámky

1. Sledujte správnost směru při vkládání TF karty, vkládáte-li ji opačně, můžete kartu poškodit.
2. Vložíte-li TF kartu do zařízení, automaticky bude nastavena jako hlavní úložiště. Jiná data na kartě budou nečitelná.
3. Zobrazuje-li se karta jako nekompatibilní se zařízením, zkuste ji vyjmout a znovu zasunout, případně vyměňte za jinou.
4. Zařízení podporuje maximálně 32gb.
5. Vždy používejte vysokorychlostní TF kartu (Class4 a výše)

Zapínání a vypínání

1. Pro zapnutí stiskněte ON/OFF po dobu jedné sekundy, pro vypnutí po dobu tří sekund.
2. Zařízení se samo zapne při zapojení do nabíječky, po vypojení se zase vypne.
3. Zmáčkněte ON/OFF pro zapnutí/vypnutí nočního vidění

Přepínání režimů

1. Zmáčkněte MODE pro přepnutí mezi Video/foto/přehrání. Ikony kamery a fotoaparátu se zobrazují v levém horním rohu obrazovky.

Nastavení systému

V režimu video/foto zmáčkněte tlačítko MENU jedenkrát a pak znovu pro nastavení.

* Date/Time: Datum/čas
* Auto Switch-off: Automatické vypínání: vypnout/1 minuta/3minuty
* Key tone: Zvuky tlačítek zapnout/vypnout
* Language: Jazyk
* Power frequency: Frekvence 50Hz/60Hz
* Format: Naformátuje kartu
* Default settings – Tovární nastavení, zrušit/OK
* Power saver: Spořič baterie: vypnuto/10s/30s/1min
* Parking mode: Parkovací režim: vypnuto/nízká/střední/vysoká citlivost
* Version: Verze softwaru

Nastavení nahrávání videa

1. Nahrávání

Když se zobrazuje kamera v levém horním rohu, DVR je ve funkci nahrávání videa. Zmáčkněte tlačítko Video pro nahrávání: Červená tečka se zobrazí v levém horním rohu. Po opětovném zmáčknutí tlačítka Video tečka zmizí a nahrávání se ukončí. Při nahrávání můžete tlačítkem UP zapnout/vypnout zvuk, tlačítkem DOWN zamknete. Pomocí tlačítka MODE vypnete/zapnete obrazovku.

1. Nastavení videa

Rozlišení 1080FHD (1920\*1080P), 1080P (1440\*1080P), 720P (1280\*720P), 480P (640\*480).

Cyklické video: Vypnout/3 min./5 min./10 min.

EV: -2.0 -5/3 – 4/3 – 1.0 2/3 – 1/3 +0.0 + 1/3 + 2/3 + 1.0 + 4/3 + 5/3 + 2.0

Detektor pohybu: Zapnout/vypnout

Zvuk videa: Zapnout/vypnout

Značka data: Zapnout/vypnout

G-senzor: Zapnout/vypnout

Nastavení fotografie

1. Zmáčkněte ON/OFF pro vstup do nahrávacího režimu a stiskněte MODE pro režim fotografie. Zobrazí se ikonka fotoaparátu v levém horním rohu obrazovky.
2. Při zmáčknutí tlačítka OK a zazní cvaknutí, zobrazí se ikona náhledu obrázku, cca po jedné vteřině bude záznam připraven. Při záznamu fotografie se ujistěte, že CVR držíte pevně, aby se obraz nerozmazal.
3. Nastavení fotografie (Power > Mode > Menu)
* Režim focení – Jedna fotografie/časovač (2s/5s/10s)/souvislé focení
* Rozlišení 12M (4032x3024)/10M (3648x2736)/8M (3264x2448)/5M (2592x1944)/3M (2048x1536)/1.3M (1280x960)
* Souvislé focení: zapnout/vypnout
* Kvalita obrazu: nejvyšší/vysoká/střední
* Ostrost obrazu: Ostrý/standardní/tlumený
* Rozložení bílé: Automatické/denní světlo/zamračeno/wolfram/fluorescentní
* Barva: Standard/černá a bílá/hnědá
* ISO: automaticky/100/200/400
* Expoziční kompenzace: -2.0 - 5/3 – 4/3 -1.0 – 2/3 -1/3 +0.0 +1/3 + 2/3 + 1.0 + 4/3 + 5/3 + 2.0
* Identifikace obličeje: Vypnuto/standard/úsměv
* Antitřas: Zapnout/vypnout
* Rychlý náhled: vypnuto/2s/5s
* Značka data: vypnuto/datum/(Datum/čas)

Přehrávání

Po zapnutí zařízení stiskněte dvakrát MODE pro spuštění režimu přehrávání. V tomto režimu zmáčkněte DOWN pro náhled a znovu UP/DOWN pro zvolení fotografie či videa k nahlédnutí. Ukáže-li se ikonka pásku v levém horním rohu, označuje tak video. Ikonka > pak pro fotografie. Zvolte video a stiskněte OK pro režim náhledu, a pak znovu OK pro přehrání. Pomocí UP/DOWN přizpůsobte hlasitost.

Poznámka: +/- v tomto případě změní hlasitost tlačítek.

Smazat

V režimu přehrávání, pod náhledem, vyberte soubor, který chcete smazat a stiskněte OK pro náhled. Následně MENU pro zobrazení možnosti Smazat/chránit. Zvolte chránit (protect) a stiskněte OK pro uzamknutí zvoleného videa/odemknutí zvoleného videa, uzamknutí všeho/odemknutí všeho. Uzamčené soubory nemohou být smazány (jedině formátováním).

Poznámka: Soubor uzamčený G-lockem může být smazán odemknutím v menu.

Tip:

V kterémkoli z režimů video/fotografie/přehrávání můžete stisknout MODE pro přepínání mezi nimi.

Záloha dat a režim zálohy

Připojte DVR k počítači pomocí USB kabelu – zařízení se samo zapne a objeví se ikona PAMĚŤ/KAMERA. Zvolte PAMĚŤ a stiskněte OK pro potvrzení. V počítači byste pak měli najít soubory v Tento počítač > mobile disc > DCIM

Poznámky:

1. Podporuje operační systémy Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7 či vyšší
2. Zvolte „CAMERA“, pak může být DVR použito jako kamera
3. Odpojte USB kabel pro vypnutí DVR

Zapojení do TV

USB zálohování

1. Použijte HDMI kabel pro propojení DVR s televizí pro přehrávání.
2. Použijte TV kabel pro propojení DVR s televizí pro nahrávání videa, focení, či prohlížení obrázků a videí.

Tip: Když se DVR zapne, může být používáno jako přenosné úložiště bez instalace ovladačů.

Technické specifikace

Velikost LCD - 2.7 palce 960\*240 LCD

Čočky – Vysoké rozlišení, širokoúhlé čočky

Jazyk – Mnohojazyčné

Velikost videa – 1080P/720P/480P

Formát videa – MJPEG AVI

Rozlišení fotografie – 12M/10M/8M/5M/3M/1.3M

Formát fotografie – JPG

TF paměťová karta – TF karta

Mikrofon/reproduktor – Zabudovaný

Frekvence – 50Hz/60Hz

USB port – USB 2.0

Zdrojový port – 5V 500mA

Baterie – 3.7V lithiová polymerová baterie

Operační systém – Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 a vyšší

Poznámka: Vyhrazujeme si právo změnit design a specifikace tohoto produktu bez dalšího upozornění.