**REMAX CX-03 kamera do auta**

**Návod k použití**

1. 4,3“ displej
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí (On/Off)
3. Tlačítko pro vstup do „menu“
4. Tlačítko pro změnu režimu
5. Tlačítko nahoru
6. Tlačítko dolů
7. Tlačítko pro potvrzení (OK)
8. Reproduktor
9. Čočka kamery
10. USB konektor
11. AV-IN konektor
12. Slot pro paměťové karty

**Popis funkčních kláves**

1. *Tlačítko zapnutí / Podsvícení displeje*

První funkce: přepnutí funkce

Když je toto zařízení vypnuté, stisknutím tlačítka napájení zapněte zařízení a poté automaticky začne fungovat. Když se zapne, stisknutím tlačítka napájení a podržením po dobu 3 sekund zařízení automaticky uloží video soubor a nastavení uživatele, pak se vypne.

Druhá funkce: osvětlení pozadí obrazovky

Když v pohotovostním režimu a když svítí obrazovka, krátkým stisknutím vypnete osvětlení pozadí obrazovky, krátkým stisknutím tlačítka jej znovu zapnete.

1. *Funkce menu / Nouzového zamknutí videa*

První funkce: funkce nouzového zámku

Druhá funkce: funkce menu

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko nabídky pro vstup do nastavení hlavního menu, stisknutím tlačítka Nahoru / Dolů vyberte požadované nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Poté stiskněte tlačítko Menu, dokud neopustíte nastavení nabídky.

1. *Tlačítko režimu*

Funkce: přepínání režimu

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Mode pro přepnutí mezi různými režimy (video / kamera / přehrávání)

1. *Tlačítko Nahoru / Převíjení vzad / displeje*

První funkce: předchozí stránka

Během režimu přehrávání v nabídce stiskněte krátce tlačítko UP pro přepnutí na předchozí stránku.

Druhá funkce: převíjení vzad

V režimu přehrávání během přehrávání videa stiskněte tlačítko Nahoru pro převíjení vzad.

Třetí funkce: spínač zobrazení

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko nahoru pro přepnutí zobrazovacích režimů: přední fotoaparát, kamera se zadním pohledem atd.

1. *Tlačítko dolů / Ztlumit / Rychle vpřed*

První funkce: další stránka

Během režimu přehrávání v nabídce zvolte řazení stisknutím tlačítka dolů pro přechod na další stránku.

Druhá funkce: vypněte nahrávání

Během režimu videa krátkým stisknutím tlačítka Dolů nahrávání vypnete. Současně se na obrazovce zobrazí ikona zakázaná a upozorní vás, že funkce nahrávání je vypnutá. Krátkým stisknutím spustíte nahrávání, ikona zakázána zmizí.

Třetí funkce: Rychle vpřed

V režimu přehrávání během přehrávání videa stiskněte tlačítko dolů pro rychlý posun vpřed.

1. *Potvrzovací tlačítko / tlačítko videa / tlačítko fotoaparátu / tlačítko pro přehrávání*

První funkce: potvrzení

V pohotovostním režimu záznamu / režim fotoaparátu / přehrávání vstoupíte do režimu nabídky, krátkým stisknutím tlačítka (nahoru / dolů) vyhledáte. Krátce stiskněte tlačítko (Potvrzení), které chcete určit.

Druhá funkce: zapnutí / vypnutí nahrávání

V režimu videa stiskněte tlačítko (potvrzení) pro zahájení nahrávání, krátkým stisknutím tlačítka (potvrzení) ukončete nahrávání.

Třetí funkce: tlačítko fotoaparátu

V režimu fotoaparátu jednou stiskněte tlačítko (potvrzení) pro pořízení snímku

Čtvrtá funkce: klíč pro přehrávání souborů

V režimu prohlížení souborů stiskněte krátce tlačítko (potvrzení) pro přehrání videa, krátce stiskněte tlačítko (Potvrzení), když je video pozastaveno.

**Úvodní funkce**

1. *Automatické nahrávání*

Po spuštění motoru auta rekordér automaticky zahájí nahrávání. Indikátor nabíjení se rozsvítí, kontrolka videa začne blikat. Když vypnete motor vozidla, rekordér automaticky uloží obsah rekordéru a vypne se. Obrázek je uložen na paměťové kartě, když je paměťová karta zaplněna, rekordér přepsá dříve zaznamenané snímky. Čas nahrávání lze v nastaveních nastavit samo. Můžete jej nastavit na 2 minuty / 3 minuty / 5 minut.

1. *Ruční nahrávání*

Krátkým stisknutím tlačítka záznamníku (napájení) spustíte nahrávání, indikátor záznamu videa se rozsvítí a začne blikat. Stiskněte toto tlačítko znovu na 3 sekundy, abyste ho vypnuli.

1. *Fotoaparát*

Během zapnutí zařízení krátce stiskněte tlačítko (režim) pro vstup do režimu fotoaparátu. Na displeji v levém horním rohu bude upozornění, že videokamera byla převedena na fotoaparát, krátkým stiskem tlačítka (potvrzení). Chcete-li jej znovu změnit, krátce stiskněte tlačítko (režim) dvakrát.

1. *Snímač kolize*

Vestavěný snímač kolize (snímač G) uloží video a zamkne kameru.

1. *Funkce blokování kláves*

Toto zařízení má funkci zamknutí klávesnice, můžete uzamknout snímky, které je třeba zachovat bez přepisovacích cyklů. V režimu videa krátce stiskněte tlačítko (menu) a rekordér uzamkne snímky.

1. *Data a čas*

V pohotovostním režimu krátce stiskněte (menu) pro vstup do menu nastavení systému a krátkým stisknutím tlačítek UP / DOWN přesuňte kurzor pro nastavení datových možností. Krátkým stisknutím tlačítka (potvrzení) nastavíte rok, měsíc, den, hodinu, minutu a sekundu. Použijte tlačítka UP / DOWN pro výběr. Stisknutím tlačítka OK uložíte nastavení.

1. *Tlačítko ztlumení*

V provozním stavu krátce stiskněte oznámení na obrazovce se změní na zakázanou ikonu, která ukazuje, že nahrávání videa a mikrofon jsou vypnuté. Krátkým stiskem tlačítka DOWN znovu a ikona zakázána zmizí a zobrazí se funkce obnovení nahrávání.

1. *Režim paměti*

Rekordér je propojen datovým kabelem s USB rozhraním počítače, pamětí obrazovky, fotoaparátem (dva volitelné režimy). Krátkým stisknutím tlačítek UP / DOWN vyberte volbu pro ukládání, poté krátkým stisknutím tlačítka potvrzení vstoupíte do režimu paměti

1. *Přehrávání filmového souboru*

Během zapnutí krátce stiskněte tlačítko (MODE) pro přepnutí do režimu přehrávání. Krátkým stisknutím tlačítek UP / DOWN najděte soubor pro přehrávání, zkrátka stiskněte tlačítko Potvrzení pro přehrávání. Konec režimu přehrávání krátce stiskněte tlačítko MODE.

1. *Parkovací monitor*

Pokud je v režimu vypnutého parkování v režimu vypnutí, pokud má auto mírné vibrace, videorekordér automaticky zapne video a zamkne, je v okamžiku vyhynutí zaznamenán na dobu 15 sekund, poté vypne. Bez automatického zablokování videoklipu po 15 sekundách v normálním cyklu.

1. *Detekce pohybu*

V režimu videa přejděte do nabídky a otevřete funkci detekce pohybu. Pokud je zjištěna změna, obrazovka automaticky uloží až 10 sekund záznamu videa.

1. *Obrácené video*

Nejprve je nutné připojit nabíječku autozáznamu a poté ji zapojit do zásuvky AV-IN, černé čáry na světelných kamerách fotoaparátu. Plug nabíječka do auta automaticky spustí nahrávání videa, v jakémkoliv stavu, kdy je zapnutý, je zobrazen reverzní obraz. Po ukončení reverzace zařízení se automaticky vrátí do režimu videa.

**Průvodce instalací**

1. vypněte motor vozidla
2. vložte paměťovou kartu do zásuvky pro záznam (použijte vysokorychlostní kartu (třídy 6 a vyšší) s kapacitou nejméně 4 GB, maximální velikost slotu pro kartu podporuje 32 GB.
3. záznamník je připevněn k původnímu EDR vozidla
4. Vložte nabíječku do vozu cigaretového filtru.
5. Chcete-li změnit rekordér, použijte prodlužovací kabel připojený k portu USB a nabíječku do auta.
6. Po nainstalování EDR do zadní části vozidla věnujte pozornost směru instalace. Kabeláž může být položena podél střechy vozidla. Po dokončení instalace zapojte do rekordéru AV-IN. Nastavte polohou objektivu, abyste zajistili, že objektiv bude nastaven na úrovni země. Spusťte motor a zkontrolujte, zda je stroj správně nainstalován.